**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público que realizará a licitação a seguir caracterizada, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 (e alterações posteriores) e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123/06 (e alterações posteriores) e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria:

|  |  |
| --- | --- |
| **TOMADA DE PREÇOS** | **73/****2020** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESSO** | **1178/****2020** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO** | **Execução global para construção de Escola de Educação Infantil no bairro Jardim.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SECRETARIA** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECURSO** | **12076** | **1325** | **ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ABERTURA** | **08/12/20** |

|  |  |
| --- | --- |
| **HORÁRIO** | **09h00min** |

|  |  |
| --- | --- |
| **LOCAL** | **SALA DE LICITAÇÕES DA COORDENADORIA DE COMPRAS (COPAM)**  **RUA DO COMÉRCIO, Nº 921, ESQUINA COM A RUA IRMÃOS PERSON, CENTRO, IJUÍ/RS** |

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min, pelo telefone (55) 3331-8219 ou no site [www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br/), no link “Licitações – Tomada de Preços”.

Ijuí/RS, 18 de novembro de 2020.

Priscila Maurer Leviski

Diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 73/2020 – OBJETO: Execução global para construção de Escola de Educação Infantil no bairro Jardim. ABERTURA: 08/12/20 às 09h00min. Informações pelo telefone (55) 3331-8219 ou no site [www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br/), no link “Licitações – Tomada de Preços”.

Ijuí/RS, 18 de novembro de 2020.

Valdir Heck

Prefeito

**TOMADA DE PREÇOS Nº** **73/****2020**

**PROCESSO Nº** **1178/****2020**

**EDITAL**

O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, torna pública a realização da seguinte licitação, na modalidade Tomada de Preços, do tipo **menor preço**, que será regida pela Lei Federal nº 8.666/93 (e alterações posteriores) e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123/06 (e alterações posteriores) e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria, cujos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e à proposta serão recebidos na sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM), localizado na Rua do Comércio, número 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, no dia 08/12/2020, às 09h00min, quando será processada e julgada.

**1 DO OBJETO**

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de execução global para construção de Escola de Educação Infantil no bairro Jardim.

1.1.1 A empresa adjudicatária deverá executar os serviços de acordo com o memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, projetos e demais elementos técnicos anexos à **Requisição interna nº 352-2020-SMED** (Anexo VIII deste edital).

1.1.1.1 Para melhor compreensão do objeto, o licitante interessado deve acessar o site <http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/6413-proinfancia-tipo-2> e efetuar o download da documentação (Memoriais e Pranchas de projetos) mais atualizada no referido site.

1.1.2 Esta contratação será realizada com recursos oriundos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), com pagamento em parcelas, de acordo com a realização de vistorias da obra.

1.2 Da requisição interna:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisição** |  | **Requisição Interna** |
| 1147-2020 |  | 09-352-2020-SMED |

**2 DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA CATEGORIA ECONÔMICA DO CRÉDITO**

2.1 A despesa desta licitação correrá pelo seguinte crédito:

|  |  |
| --- | --- |
| Órgão | |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação |

|  |  |
| --- | --- |
| Unidade | |
| 0903 | Coordenadoria de Recursos Vinculados |

|  |  |
| --- | --- |
| Função | |
| 12 | Educação |

|  |  |
| --- | --- |
| Sub-função | |
| 365 | Educação Infantil |

|  |  |
| --- | --- |
| Programa | |
| 108 | Escola Melhor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projeto/Atividade | | |
| 1 | 38 | Escola de Educação Infantil - FNDE (SMED |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Despesa | Código fonte de recurso | Nome fonte de recurso |
| 12076 | 1325 | Escola de Educação Infantil - FNDE |

|  |  |
| --- | --- |
| Categoria econômica | |
| 449051990000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

**3 DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL**

3.1 Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação a presente licitação ou impugnar o edital, em conformidade com o disposto no art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93.

3.2 ESCLARECIMENTO: As licitantes que tiverem eventuais dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos termos deste edital e seus anexos deverão encaminhar pedido de esclarecimento através do e-mail copam.editais@ijui.rs.gov.br.

3.2.1 Os pedidos de esclarecimentos serão recebidos até o prazo máximo de 02 (dois) dias de antecedência da data de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação.

3.2.2 Não serão realizados esclarecimentos por telefone.

3.3 IMPUGNAÇÃO: O pedido de impugnação deverá ser encaminhado em sua via física e original, devidamente assinada, para a Coordenadoria de Compras (COPAM) em tempo hábil conforme legislação pertinente, a partir do qual contará o prazo para resposta deste ente público.

3.3.1 O pedido de impugnação deverá ser encaminhado diretamente à Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000.

3.3.2 A Coordenadoria de Compras (COPAM) não se responsabiliza por documentos encaminhados a outro endereço que não o indicado no item 3.3.1.

3.4 Quando o acolhimento do esclarecimento ou impugnação implicar a alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas será, então, designada nova data para a realização desta licitação.

3.5 A impugnação, feita tempestivamente pelo licitante, não obstará sua participação nesta licitação, até a decisão definitiva.

**4 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

4.1 Poderão participar desta licitação os interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as exigências para cadastramento **até o dia** **04/12/2020**, ou seja, o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, ou primeiro dia subsequente, em atendimento ao disposto no art. 110, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

4.2 Poderão participar desta licitação, os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste procedimento licitatório e em seus anexos.

4.3 Estarão impedidos de participar da presente licitação:

a) Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Ijuí/RS, no prazo e nas condições do impedimento;

b) Os interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Municipal, Estadual ou Federal;

c) As empresas constituídas na forma de consórcio;

d) Os enquadrados no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.

4.4 Recomendam-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta implica aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, não cabendo à licitante alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame e a contratação.

**5 DA REPRESENTAÇÃO**

5.1 A licitante poderá ser **representada** por seu representante legal, mediante a apresentação do ato constitutivo em vigor da licitante (registro comercial, no caso de empresário individual; contrato ou estatuto social da licitante, no caso de sociedades empresárias, onde conste a indicação de seus sócios e/ou responsáveis pela administração desta, acompanhada da ata de eleição da diretoria, e se tratando de sociedade anônima), observando o disposto no item 7.2 deste edital.

5.2 O **credenciamento** do representante que não seja o representante legal da licitante será feito mediante a apresentação do ato constitutivo em vigor da licitante (registro comercial, no caso de empresário individual; contrato ou estatuto social da licitante, no caso de sociedades empresariais, onde conste a indicação de seus sócios e/ou responsáveis pela administração desta, acompanhada da ata de eleição da diretoria, e se tratando de sociedade anônima), observado o disposto no item 7.2 deste edital, e procuração com firma reconhecida, que conceda poderes para representação e prática de qualquer ato relativo a licitações.

5.3 O **credenciamento** é necessário somente para licitante presente na sessão da licitação.

5.4 Será admitido apenas um representante por licitante, que deverá estar portando documento de identidade, para sua identificação pela Comissão de Licitações, não sendo admitido a representação de mais de um licitante pelo mesmo representante.

**6 DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA**

6.1 Para participar da licitação o interessado deverá apresentar os documentos a seguir relacionados em 02 (dois) envelopes, lacrados e identificados, em sua parte externa, com as seguintes informações:

|  |  |
| --- | --- |
| **ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO)** | **ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA)** |
| **MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO**  **TOMADA DE PREÇO Nº** **73/****2020**  **ABERTURA:** **08/12/20**  **HORÁRIO:** **09h00min**  **ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO)**  **Razão Social completa e sem abreviações do licitante**  **Endereço completo do licitante**  **Telefone e e-mail do licitante** | **MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO**  **TOMADA DE PREÇO Nº** **73/****2020**  **ABERTURA:** **08/12/20**  **HORÁRIO:** **09h00min**  **ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA)**  **Razão Social completa e sem abreviações do licitante**  **Endereço completo do licitante**  **Telefone e e-mail do licitante** |

6.2 Os envelopes contendo a documentação relativa a habilitação e à proposta serão recebidos no dia 08/12/20 às 09h00min na Sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000.

6.3 A licitante que não participar da sessão de abertura da licitação deverá protocolar os envelopes no Setor de Protocolo da Copam, localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, até as 09h00min do dia 08/12/20.

6.4 Os envelopes remetidos via serviço postal deverão ser endereçados à Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000 e serão recebidos, impreterivelmente, até as 09h00min do dia 08/12/20, a fim de ser procedido o protocolo dos envelopes no setor indicado.

**6.4.1 A Coordenadoria de Compras (COPAM) não se responsabiliza por documentos encaminhados a outro endereço que não o indicado no item 6.4.**

6.5 A licitante que remeter os envelopes via serviço postal, assumirá os riscos de problemas ou defeitos que porventura impossibilitem a entrega tempestiva dos envelopes.

6.6 A conferência e apresentação da documentação de ambos os envelopes (Habilitação e Proposta) é de responsabilidade **exclusiva** da licitante.

6.6.1 A ausência de quaisquer dos documentos elencados nos itens 7 e 8 deste edital enseja a inabilitação/desclassificação do licitante.

6.7 Deverá ser entregue, **preferencialmente** e **fora** de qualquer um dos envelopes relacionados nos itens 7 e 8 deste edital, a Ficha cadastral devidamente preenchida (Anexo V deste edital).

**7 DA HABILITAÇÃO**

7.1 Para participar da presente licitação os interessados deverão apresentar as seguintes documentações relativas à habilitação:

7.1.1 A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:

1. Registro comercial em caso de empresa individual, quando for o caso;
2. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor, devidamente registrado na Junta comercial, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores, ou outra documentação, nos termos do art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93;
3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou;
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2 A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL** consistirá em:

1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
2. Prova de inscrição do licitante no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14), dentro de seu período de validade, ou outra equivalente, na forma da lei;
4. Prova de regularidade do licitante, na data da sessão de abertura da licitação, para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
5. Prova de regularidade do licitante, na data da sessão de abertura da licitação, para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
6. Prova de regularidade do licitante, na data da sessão de abertura da licitação, relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

7.1.3 A documentação relativa à **REGULARIDADE TRABALHISTA** consistirá em:

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto – Lei nº 5.452/1943.

7.1.4 A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** consistirá em:

1. Prova do registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente compatível com o objeto desta licitação;
2. Declaração formal da licitante, sob as penas cabíveis e conforme o modelo contido no Anexo IV deste edital, indicando o(s) responsável (eis) técnico (s) pela execução da obra objeto da licitação, que deverá (rão) coincidir, obrigatoriamente, com o (s) responsável (eis) técnico (o) indicado (s) na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente, indicado na alínea anterior, admitindo-se a substituição deste (s) profissional (is) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração;
3. Comprovação de capacitação técnico profissional, atestando a execução de serviços pertinentes e compatíveis com as características e quantidades do presente edital, através de certidão(ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente visados pelo órgão competente.

7.1.4.1 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem certidões de Registro de Pessoa Jurídica emitidas pela entidade profissional competente em que conste um mesmo profissional como responsável técnico, estas serão inabilitadas.

7.1.5 A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá na apresentação do último Balanço Patrimonial e última Demonstração do Resultado do Exercício, devidamente registrados na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (JUCIS-RS).

7.1.5.1 A situação financeira da licitante será verificada a partir dos seguintes índices e parâmetros (em conformidade com a Instrução Normativa nº 09/2019-SMF):

**LIQUIDEZ GERAL** (índice mínimo: 1,00): (AC + ARLP) / (PC + PNC)

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO** (índice máximo: 0,90): (PC + PNC)/(AT)

AC = Ativo circulante; PC = Passivo Circulante;

ARLP = Ativo Realizável em Longo Prazo; PNC = Passível Não Circulante.

AT = Ativo Total;

7.1.6 Declaração da licitante prevista no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme o modelo constante no Anexo I deste edital.

7.1.7 Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade da economia mista, de acordo com o modelo contido no Anexo III deste edital.

7.2 Os documentos necessários a habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada no cartório competente ou por servidor de Administração ou publicação em órgão oficial.

7.3 A licitante inscrita no Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Ijuí/RS poderá apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) em substituição aos documentos exigidos nos itens 7.1.1 a 7.1.2 deste edital.

7.3.1 Para emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC) a licitante deverá apresentar toda a documentação estabelecida no Decreto nº 2.609, de 28 de dezembro de 1999, observada a exigência indicada no item 7.2 deste edital.

7.3.2 A relação de documentos necessários para emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC) difere da documentação necessária à habilitação do licitante, podendo ser obtida **exclusivamente** através do e-mail [contratos@ijui.rs.gov.br](mailto:contratos@ijui.rs.gov.br).

7.3.3 A licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) de acordo com o item anterior deverá apresentar declaração de que até data de abertura desta licitação inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação nesta licitação, bem como da ciência quando a obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme o modelo no Anexo II deste instrumento convocatório.

7.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

7.4.1 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior receita bruta até o limite previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06 e no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/07, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.

7.5 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 7.4, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

7.5.1 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

7.5.2 O prazo de que trata o item 7.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

7.5.3 A não regularização da documentação no prazo fixado no item 6.7 implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.6 Os documentos apresentados no certame deverão possuir a mesma titularidade da licitante (pessoa jurídica e CNPJ), ou seja, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da mesma razão social e mesmo CNPJ.

7.7 A documentação de habilitação será apreciada em conformidade com as exigências deste edital e seus anexos.

7.7.1 Os documentos de habilitação deverão estar acompanhados de todas as alterações e/ou da consolidação respectiva, conforme o caso.

7.7.2 A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope nº 01 (Habilitação) ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior.

**8 DA PROPOSTA**

8.1 A proposta deverá, obrigatoriamente:

1. Obedecer à forma contida no formulário para preenchimento da proposta (Anexo VI deste edital) e observar todas as especificações contidas na **Requisição interna nº 352-2020-SMED** (Anexo VIII deste edital);
2. Ser preenchida através de processo mecanográfico;
3. Conter assinatura do responsável técnico pela obra e do responsável pela empresa, com a indicação do número do CNPJ;
4. Estar acompanhada do cronograma físico-financeiro e das planilhas demonstrativas do BDI e dos Encargos Sociais aplicados pela empresa, ambos também firmados pelo responsável técnico pela obra e do responsável pela empresa.

8.2 A inobservância de qualquer das condições acima descritas (item 8.1) importará na desclassificação da proposta.

8.3 Não serão consideradas as propostas impressas:

a) Apresentadas após a abertura dos trabalhos;

b) Manuscritas ou conterem emendas, rasuras e/ou entrelinhas nos preços;

c) Que apresentarem preços acima dos praticados no mercado regional;

d) Que não se ajustem às condições deste edital.

8.4 **A proposta com valor global superior a R$** **692.079,62 (****seiscentos e noventa e dois mil, setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), será considerada excessiva, acarretando na sua desclassificação.**

8.5 Será desclassificada a proposta que apresentar preços unitários ou global acima dos preços máximos admitidos pela administração, assim como as que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

8.6 Os valores unitários máximos admitidos pela administração são os valores iniciados na Planilha Orçamentária anexa à **Requisição interna nº 352-2020-SMED** (Anexo VIII deste edital).

8.7 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.

**9 DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO**

9.1 Na data e horário indicados no preâmbulo deste edital, após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitações iniciará a fase de habilitação.

9.2 Após a abertura dos envelopes, os documentos nele contidos serão rubricados pela Comissão de Licitações e pelos representantes dos licitantes.

9.3 Após, a Comissão de Licitações decidirá sobre a habilitação dos licitantes.

9.4 Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão de Licitações.

9.5 Os prazos para recursos obedecerão ao disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.6 A licitante inabilitada não participará da fase de julgamento das propostas.

9.7 Em seguida a comissão abrirá o envelope contendo a proposta e apreciará o seu conteúdo, rubricando cada folha e colhendo rubricas dos representantes dos licitantes presentes.

9.8 A Comissão de Licitações procederá na verificação da conformidade da proposta apresentada pelo licitante habilitado com a observância dos seguintes critérios:

1. Atendimento das especificações deste edital;
2. Não consideração de quaisquer observações, apontamentos, opções ou condições não previstas neste edital;
3. Não admissão de propostas baseadas nas propostas de outros licitantes, redigidas em língua estrangeira ou contendo emendas, rasuras ou entrelinhas.

9.9 As propostas desconformes ou incompatíveis com as exigências contidas no edital serão desclassificadas.

9.10 Feita a análise da conformidade das propostas com os requisitos do edital, a Comissão de Licitações classificará e julgará a proposta apresentada pelo licitante habilitado utilizando o critério do **Menor preço - Empreitada por Preço Global**.

9.10.1 Para fins de julgamento e classificação, o valor total proposto por Cooperativa de Trabalho será acrescido de 15 % (quinze por cento), sobre o valor da mão-de-obra ofertada face ao disposto no art. 22, inciso IV, da Lei Federal nº 8.212/91, alterada pela Lei Federal nº 9.876/99.

9.11 Poderão ser exigidas do licitante que apresentar preços reduzidos, informações complementares que evidenciem a exeqüibilidade das propostas, sem prejuízo da promoção de diligências, prevista no art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

9.12 As propostas que apresentarem preços excessivos, manifestamente inexeqüíveis ou incompatíveis com aqueles praticados no mercado serão desclassificadas, em conformidade com as disposições do art. 48, §1º e incisos da Lei Federal nº 8.666/93.

9.13 Em caso de empate entre duas ou mais propostas e obedecido o disposto no art. 3º, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e o disposto no item 9 deste edital, será realizado sorteio em sessão pública com a convocação de todos os licitantes após o decurso do prazo previsto no art. 109, I, “b” da Lei Federal nº 8.666/93.

9.14 Na hipótese da interposição de recurso o sorteio ocorrerá após o julgamento deste.

9.15 Encerrado o prazo previsto no item 6 deste edital não serão admitidos cancelamentos, retificações, alterações ou substituições de qualquer espécie nos documentos contidos nos envelopes apresentados.

9.16 Será julgado inabilitado ou desclassificado, conforme o caso, o licitante que apresentar documentos por "fac-símile", ilegíveis ou inseridos em envelopes trocados.

9.17 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitações fixará o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas da inabilitação e/ou desclassificação.

9.18 Das sessões públicas para recebimento e abertura dos envelopes e análise da documentação relativa à habilitação e à proposta dos licitantes serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todos os participantes e as ocorrências relevantes.

9.19 As impugnações dos licitantes deverão ser fundamentadas.

9.20 As atas deverão ser assinadas pelos membros da Comissão de Licitações e por todos os representantes dos licitantes credenciados presentes.

**10 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE**

10.1 Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 7.5 deste edital.

10.1.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

10.1.2 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

10.1.3 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.5 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea *a* deste item;

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma dos itens anteriores.

10.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 10.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

10.4 O disposto nos subitens 10.1 a 10.3 deste edital não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do subitem 7.5 deste edital).

10.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

**11 DO CONTRATO**

11.1 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para retirar e assinar o termo do contrato, cuja minuta consta no Anexo VII deste edital, contado a partir da data de sua intimação, que se fará pessoalmente, por meio de publicação no mural da Secretaria Municipal da Fazenda, envio de correspondência com Aviso de Recebimento ou por meio eletrônico.

11.2 O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação expressa do licitante, contendo a exposição circunstanciada do motivo.

11.3 O não atendimento do disposto no item 11.1 sujeitará o licitante às penalidades previstas na legislação e neste edital.

11.4 O não comparecimento do adjudicatário intimado autoriza a Administração a proceder na convocação dos licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação.

11.5 O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, havendo correção com base na variação de índices gerais de preços, quando aplicável.

11.5.1 O valor do contrato somente poderá ser reajustado após o decurso de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da assinatura do instrumento contratual, utilizando-se de índices oficiais e convenções, acordos coletivos, ou dispositivos legais no caso da mão-de-obra.

11.6 O contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses da Lei Federal nº 8.666/93.

11.7 Para retirar e assinar o contrato, a empresa adjudicatária deverá apresentar umas das garantias previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/1993 no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.7.1 A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias para apresentar a garantia, contados da data da notificação.

**12 DA EXECUÇÃO**

12.1 O objeto desta licitação deverá ser executado durante o período de 150 (cento e cinquenta) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço pelo adjudicatário.

12.2 O objeto desta licitação deverá ser executado conforme Memorial Descritivo, planilha orçamentária, os projetos e o cronograma físico-financeiro constantes na **Requisição interna nº 352-2020-SMED** (Anexo VIII deste edital).

12.3 Na obra deverá ser mantido um “Diário de Ocorrências”, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão de obra, etc., como também reclamações advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, por uma das partes.

12.4 A obra deve ser mantida e entregue limpa, livre de entulhos e sobre de materiais, obedecendo às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.

12.5 A empresa vencedora deverá executar todas as obras, serviços, instalações, de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este edital, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações da Contratante.

12.6 A adjudicatária deverá comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este edital, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(es) do(s) projeto(s), para efeito de autorização.

12.7 O objeto do presente contrato, estando de acordo com as disposições contidas no edital, nas cláusulas deste Contrato e a legislação em vigor, será recebido em até 02 (dois) dias úteis, pelo Município de Ijuí, mediante emissão de laudo técnico pelo servidor designado para exercer a fiscalização de sua execução

12.8 Durante a execução do objeto licitado, a empresa deverá, obrigatoriamente:

a) Manter permanentemente o local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;

b) Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica supra mencionada, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas, e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico, dos materiais a serem empregados nos serviços;

c) Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras/serviços, em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações, esclarecimentos e documentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

d) Reparar, corrigir, remover, construir ou substituir, total ou parcialmente, às duas expensas, obras/serviços objeto do Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações.

12.9 O objeto do presente contrato terá garantia de 05 (cinco) anos quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa.

12.10 Somente após o recebimento do objeto, parcial ou total, a adjudicatária poderá emitir a respectiva nota fiscal.

**13 DO PAGAMENTO**

13.1 Após a execução do objeto licitado e/ou parcela dele, o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6 º e § 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753/15.

13.1.1 A nota fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do Município de Ijuí:

Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Inscrição Estadual: 065-0151348

Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Ijuí/RS – 98700-000

Nº do Empenho

13.1.2 Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail [xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br](mailto:xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br).

13.2 O pagamento será realizado pelo Município de Ijuí/RS mediante depósito bancário em favor do adjudicatário, que indicará em formulário próprio, o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta-corrente para que seja realizada a operação.

13.3 As informações referidas no item anterior deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, ficando o licitante obrigado a mantê-las atualizadas.

13.4 O(s) pagamento(s) somente será(ão) liberado(s), após a apresentação dos seguintes documentos, por parte da empresa adjudicatária:

a) Nota fiscal, emitida em nome do Município de Ijuí/RS, dos serviços efetivamente executados contendo o número do empenho correspondente;

b) Laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município de Ijuí/RS;

c) Declaração contendo a relação dos empregados que efetivamente prestam serviço à contratante, com respectivo n° da CTPS;

d) Comprovante de pagamento de salários dos empregados que prestam serviço à contratante, através de contracheque ou recibo de pagamento (referente ao mês anterior).

e) GFIP com comprovante de envio (referente ao mês anterior);

f) Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do FGTS (referente ao mês anterior);

g) Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do INSS (referente ao mês anterior);

h) Declaração quando não houver empregados e os serviços forem prestados somente pelo contratado;

i) Comprovação da condição de associado (no caso de cooperativa), mediante a apresentação da cópia da ficha de matrícula ou da inscrição no livro matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação, e data de admissão.

13.4.1 A documentação mencionada no item 13.4 deverá ser conferida e rubricada pelo servidor fiscalizador do respectivo contrato.

**13.5 Esta contratação será realizada com recursos oriundos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), com pagamento em parcelas, de acordo com a realização de vistorias da obra.**

**14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

14.1 A aplicação das sanções administrativas regular-se-ão pelas condições previstas nos arts. 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, além de outras atinentes à espécie.

14.2 A licitante ficará sujeito, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa correspondente:

b.1) Até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual ou forma de legislação pertinente;

b.2) À razão de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, contados a partir do prazo final de entrega prevista na Ordem de Serviço.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

14.3 As penalidades de advertência e multa poderão ser aplicadas cumulativamente.

14.4 O valor da multa será descontado do primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os créditos futuros pela diferença, se houver ou através de procedimento judicial apropriado.

14.5 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.

**15 DISPOSIÇÕES GERAIS**

15.1 A apresentação de proposta implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital, não podendo qualquer licitante invocar desconhecimento de seus termos ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.

15.2 A presente licitação poderá ser anulada ou revogada, nas hipóteses previstas em lei, sem que os licitantes tenham direito a qualquer indenização, observado o disposto no art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93.

15.3 A adjudicatária deverá manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato.

15.4 As omissões desse certame serão resolvidas pelas disposições constantes na Lei Federal nº 8.666/93.

15.5 A variação ou alteração que se fizer necessária no contrato, por variação de preço na compra ou por alteração no quantitativo da compra, será feita de acordo com o que dispõe o artigo 65 da Lei 8.666/93.

15.6 Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre esta licitação junto à Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, pelo telefone (55) 3331-8219 ou no site [www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br/), no link “Licitações - Tomada de Preços”.

15.7 A qualquer ato administrativo que implique alteração, revogação, anulação por ofício ou outro feito sobre o presente edital será conferida publicidade na forma da lei e disponibilizada no site [www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br/), no link “Licitações - Tomada de Preços”.

**16 ANEXOS**

16.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:

|  |  |
| --- | --- |
| Anexo I | Declaração prevista no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Anexo II | Declaração prevista no art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Anexo III | Declaração de não existência de servidor público no quadro societário |
| Anexo IV  Anexo V | Declaração prevista no art. 30, II da Lei Federal nº 8.666/1993  Dados cadastrais do licitante |
| Anexo VI | Formulário para preenchimento da proposta |
| Anexo VII | Minuta do contrato |
| Anexo VIII | Requisição interna |

Ijuí/RS, 18 de novembro de 2020

Assessoria Jurídica

|  |  |
| --- | --- |
| Priscila Maurer Leviski | Valdir Heck |
| Diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais | Prefeito |

**TOMADA DE PREÇOS Nº** **73/****2020**

**PROCESSO Nº** **1178/****2020**

**ANEXO I**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DO LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

**TOMADA DE PREÇOS Nº** **73/****2020**

**PROCESSO Nº** **1178/****2020**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DO LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], declara sob as penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação na licitação em epígrafe, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

**TOMADA DE PREÇOS Nº** **73/****2020**

**PROCESSO Nº** **1178/****2020**

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO**

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DA LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], declara sob as penalidades legais, que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

**TOMADA DE PREÇOS Nº** **73/****2020**

**PROCESSO Nº** **1178/****2020**

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 30, II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

LICITANTE: [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DA LICITANTE>]

CNPJ: [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>]

ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>]

CONTATO: [<NOME, TELEFONE, FAX E E-MAIL>]

Declaro, sob as penas cabíveis, que o(s) profissional(is) abaixo relacionado(s) será(ao) o(s) responsável(is) técnico(s) pela realização do objeto da presente licitação.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s) (completo e sem abreviações)** | **Titulação** | **Nº Carteira (entidade profissional competente)** | **Nº Registro (entidade profissional competente)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

**TOMADA DE PREÇOS Nº** **73/****2020**

**PROCESSO Nº** **1178/****2020**

**ANEXO V**

**DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DADOS GERAIS** | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | |
| NOME FANTASIA: | | |
| ATIVIDADE: | | |
| CNPJ: | Caso for MEI deverá ser informado o nº PIS: | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | |
| OBJETO SOCIAL (de acordo com o ato constitutivo): | | |
| ESTA EMPRESA É CADASTRADA EM ALGUM CONSELHO PROFISSIONAL? ( ) SIM ( ) NÃO  SE SIM, QUAL(is) CONSELHO(s) E QUAL(is) N°(s) DO(s) REGISTRO(s)? | | |
| **ENDEREÇO** | | |
| PAÍS: | ESTADO: | |
| MUNICÍPIO: | | |
| RUA: | | |
| N°: | COMPLEMENTO: | |
| BAIRRO: | CEP: | |
| TELEFONE:  FAX: | CELULAR: | |
| E-MAIL: | SITE: | |
| NOME DE PESSOA PARA CONTATO: | | |
| **DADOS BANCÁRIOS -** Observações: O nome do titular da conta corrente deverá ser idêntico à Razão Social; Caso for conta bancária da Caixa Econômica Federal, favor informar a operação. | | |
| INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: | AGÊNCIA: | CIDADE: |
| OPERAÇÃO: | Nº DA CONTA: | |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | | |
| NOME: | | |
| CPF: | RG:  ÓRGÃO EMISSOR: | |
| PAÍS: | ESTADO: | |
| MUNICÍPIO: | | |
| RUA: | | |
| N°: | COMPLEMENTO: | |
| BAIRRO: | CEP: | |
| TELEFONE:  FAX: | CELULAR: | |
| E-MAIL: | | |
| A REPRESENTAÇÃO LEGAL TEM PRAZO DE VIGÊNCIA? ( ) SIM ( ) NÃO  SE SIM, ATÉ QUANDO IRÁ VIGORAR ESTA REPRESENTAÇÃO? | | |

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

**TOMADA DE PREÇOS Nº** **73/****2020**

**PROCESSO Nº** **1178/****2020**

**ANEXO VI**

**FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Edificação principal do Proinfância 2** | **un** | **1,00** | **MATERIAL** |  |  | **MÃO DE OBRA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT.** | **VALOR UNITARIO** | **ORÇADO** | **EXECUTADO** | **VALOR UNITARIO** | **ORÇADO** | **EXECUTADO** | **TOTAL EXECUTADO** | **VALOR (R$)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  | **MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  | **FUNDAÇÕES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  | **SUPERESTRUTURA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** |  |  | **ELEMENTOS VAZADOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2** |  |  | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.3** |  |  | **ALVENARIA DA MURETA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  | **ESQUADRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.1** |  |  | **PORTAS DE MADEIRA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 91319 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 004 | PLEO | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | 005 | PLEO | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | 006 | PLEO | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | 007 | PLEO | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | 008 | PLEO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | S00011115 | SINAPI | Chapa metalica (alumínio) 0,8\*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.2** |  |  | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 91307 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.3** |  |  | **PORTAS EM ALUMÍNIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 009 | PLEO | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | 010 | PLEO | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | 011 | PLEO | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | 012 | PLEO | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.4** |  |  | **PORTAS DE VIDRO - PV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.5** |  |  | **JANELAS DE ALUMÍNIO - JA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.7 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.8 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.9 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70\*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.10 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.11 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.12 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.13 | 23105 | SINAPI | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.6** |  |  | **VIDROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.7** |  |  | **ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | 054 | PLEO | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 112,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.2 | 055 | PLEO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.3 | 056 | PLEO | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.4 | 057 | PLEO | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 89,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  | **SISTEMAS DE COBERTURA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 013 | PLEO | Telha Sanduiche metalica, ondulada ou trapezoidal, conforme projeto | m² | 58,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 20,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 3,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 | 73986/1 | SINAPI | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 | 73195 | SINAPI | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  | **SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.1** |  |  | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 121,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.8 | 92810 | SINAPI | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.9 | 92810 | SINAPI | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.10 | 72189 | SINAPI | Rodapé vinílico h=5cm | m² | 103,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.11 | 84190 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 13,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.12 | 84190 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 23,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.13 | 84190 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.2** |  |  | **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 189,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.3 | 92397 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia e pó de pedra (incl, areia e pó de pedra) 20x10cm | m² | 11,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.4 | 92031 | 92031 | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.5 | 92031 | PLEO | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6 | 72967 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.7 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  | **PINTURA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 141210 | PLEO | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1.530,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2.050,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.1** |  |  | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 8,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 8,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.2** |  |  | **REGISTROS** |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.1** |  |  | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.2** |  |  | **ACESSÓRIOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | 014 | PLEO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  | **LOUÇAS E METAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 016 | PLEO | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 | 89936 | SINAPI | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 | 86935 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8 | 017 | PLEO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9 | 018 | PLEO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.13 | S00000377 | SINAPI | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.14 | S00000377 | SINAPI | Assento Poliester com abertura frontal Vogue Plus, Linha conforto, cor Branco Gelo, código AP52, DECA, ou equivalente | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S00000377 | SINAPI | Assento plástico Izy, código Ap01, Deca, fornecimento e instalação | um | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.15 | 152031 | PLEO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.16 | 019 | PLEO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.17 | 020 | PLEO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.18 | 021 | PLEO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.19 | 153441 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.23 | 022 | PLEO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.24 | 023 | PLEO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.25 | 024 | PLEO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.26 | 025 | PLEO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.27 | 026 | PLEO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.28 | 152035 | PLEO | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.29 | 027 | PLEO | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.30 | 028 | PLEO | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 94,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.31 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** |  |  | **INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | S00011749 | SINAPI | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | S0009885 | SINAPI | União 3/4" NPT 300 | un | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | S00004178 | SINAPI | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 | S00004177 | SINAPI | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10 | S00004186 | SINAPI | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.11 | S00000846 | SINAPI | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.12 | 10432 | PLEO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.13 | 92953 | SINAPI | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.14 | S00012406 | SINAPI | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.15 | 92698 | SINAPI | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.16 | S0011756 | SINAPI | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.17 | S00012899 | SINAPI | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.18 | 029 | PLEO | Mangueira Flexivel | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.20 | 030 | PLEO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.21 | S00037559 | SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.22 | S00037559 | SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8 | 92655 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 6,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.11 | S00020972 | SINAPI | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.12 | S00010902 | SINAPI | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.13 | S00021029 | SINAPI | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.15 | 077 | PLEO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.16 | S00020972 | SINAPI | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.17 | S00010904 | SINAPI | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.18 | 031 | PLEO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.19 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.21 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.22 | 032 | PLEO | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.23 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.24 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.25 | 153075 | PLEO | Conjunto motobomba | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.26 | 033 | PLEO | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.27 | 034 | PLEO | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.28 | 035 | PLEO | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.29 | 036 | PLEO | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** |  |  | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18.1** |  |  | **CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.4 | 74131/7 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.5 | 171567 | SINAPI | Quadro de medição conforme esp DEMEI- fornecimento e instalação - Inclui Poste | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18.2** |  |  | **DISJUNTORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.4 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.5 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.6 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.7 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 125A | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 150A | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.9 | S00039470 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.10 | S00039469 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.11 | S00039472 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18.3** |  |  | **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3.1 | 91831 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 37,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3.3 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 9,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3.4 | 73798/1 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3.5 | 73798/3 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3.6 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3.7 | 91941 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 5,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3.8 | 91937 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 6,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18.4** |  |  | **CABOS E FIOS (CONDUTORES)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 5.800,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 1.955,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 364,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4.4 | 92981 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 140,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4.5 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 145,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4.6 | 92985 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | m | 35,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4.7 | 92989 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | m | 141,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18.5** |  |  | **ELETROCALHAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5.1 | 037 | PLEO | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5.2 | 177060 | PLEO | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5.3 | 177061 | PLEO | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5.4 | 078 | PLEO | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5.5 | 079 | PLEO | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5.6 | 038 | PLEO | Tala plana perfurada 50mm | un | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18.6** |  |  | **ILUMINAÇÃO E TOMADAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.2 | 91993 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.6 | 039 | PLEO | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.7 | 040 | PLEO | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 64,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.8 | 041 | PLEO | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.9 | 042 | PLEO | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.10 | 174170 | PLEO | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6.11 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** |  |  | **INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20.1** |  |  | **EQUIPAMENTOS PASSIVOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.1 | 064 | PLEO | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.2 | 065 | PLEO | Switch de 48 portas | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.3 | 066 | PLEO | Guias de cabos simples | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.4 | 067 | PLEO | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.5 | 068 | PLEO | Guia de Cabos Vertical | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.6 | 069 | PLEO | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.7 | 070 | PLEO | Perfil de montagem | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.8 | 071 | PLEO | Anel organizador de cabos | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.9 | 072 | PLEO | Bandeja deslizante perfurada | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.10 | 073 | PLEO | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.11 | 074 | PLEO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20.2** |  |  | **CABOS EM PAR TRANÇADOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2.1 | 058 | PLEO | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2.2 | 059 | PLEO | Cabo coaxial | m | 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3.1 | 061 | PLEO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20.4** |  |  | **TOMADAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4.1 | 060 | PLEO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4.2 | 062 | PLEO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4.3 | 063 | PLEO | Central PABX 24 portas | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5.2 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20.6** |  |  | **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6.1 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 32,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6.3 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6.4 | 037 | PLEO | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 83,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** |  |  | **SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 2 | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | 044 | PLEO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | 045 | PLEO | Chapéu chines em aluminio | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | 184100 | PLEO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** |  |  | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | 8962 | PLEO | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | 173530 | PLEO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | 046 | PLEO | Presilha em latão | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.6 | 047 | PLEO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7 | 73962/4 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.11 | 172011 | PLEO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** |  |  | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23.1** |  |  | **GERAIS** |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.1 | 048 | PLEO | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.2 | 049 | PLEO | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.3 | 050 | PLEO | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.4 | 051 | PLEO | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.5 | 215001 | PLEO | Bancos de concreto | m² | 5,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.6 | 215001 | PLEO | Banco e acabamento em granito | m² | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.7 | 102420 | PLEO | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23.2** |  |  | **CAIXA DÁGUA -15.000L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.2 | 174510 | SINAPI | Suporte de luz piloto | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.4 | 83638 | SINAPI | Suporte para Pára-raio | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** |  |  | **SERVIÇOS FINAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 195,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL A PAGAR ORÇAMENTO CRECHE TIPO 2 MEC/FNDE** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVIÇOS FALTANTES - PLANILHA DO MEC** | | | | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UNID.** | **QUANT.** | **VALOR UNITARIO** | **ORÇADO** | **EXECUTADO** | **VALOR UNITARIO** | **ORÇADO** | **EXCUTADO** | **TOTAL EXECUTADO** | **VALOR (R$)** |
| ITENS FATANTES DO ORÇAMENTO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador em paredes internas/externas uma demão | m² | 2.754,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 92996 | SINAPI | 92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | m | 159,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 92992 | SINAPI | 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIB UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | m | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 113020 | PLEO | CAIXILHO EM ALUMINIO CONFORME O PROJETO DE FECHAMENTO PARA REGIÕES FRIAS DO MEC/FNDE | m² | 85,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM NEOPRENE, inclui adesivo conforme o projeto do MEC/FNDE | m² | 85,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **MUROS DE DIVISA - LATERAL E FUNDOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 88489 | SINAPI | Pintura tinta acrílica 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 403,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador em paredes internas/externas uma demão | m² | 403,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO ESCOLA TIPO 2/MEC E SERVIÇOS FALTANTES | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**Observações:**

1. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública.

2. O licitante declara-se ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital, inclusive as especificações e/ou exigências indicadas na **Requisição interna nº 352-2020-SMED** (Anexo VIII deste edital).

3. Nos anexos disponíveis para download, encontra-se esta planilha em excel para preenchimento.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

**TOMADA DE PREÇOS Nº** **73/****2020**

**PROCESSO Nº** **1178/****2020**

**ANEXO VII**

**MINUTA DO CONTRATO**

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Benjamin Constant nº 429, na cidade de Ijuí/RS, CNPJ nº. 90.738.196/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Sr. VALDIR HECK, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Ijuí/RS, na Rua ..., nº ..., no Bairro ..., na cidade de Ijuí/RS, portador da cédula de identidade nº ... e inscrito no CPF nº ..., doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ..., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ..., na rua ..., nº ..., no bairro ..., na cidade de ..., CEP: ..., telefone: ..., e-mail: ... neste ato representada por seu (Diretor, sócio-gerente, sócio proprietário, procurador, etc) Sr. ..., residente e domiciliado no Bairro ..., na rua ..., nº ..., na cidade de ..., CEP: ..., Telefone: ..., e-mail:..., portador da cédula de identidade nº ..., e inscrito no CPF n.º ..., doravante denominado de CONTRATADA, para execução do objeto constante na Cláusula Primeira deste instrumento.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante da **TOMADA DE PREÇOS Nº** **73/****2020 - PROCESSO Nº** **1178/****2020**, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93 (e alterações posteriores) e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123/2006 (e alterações posteriores) e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria, assim como pelas condições do contrato referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a contratação de execução global para construção de Escola de Educação Infantil no bairro Jardim.

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa contratada deverá executar os serviços de acordo com o memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, projetos e demais elementos técnicos anexos à **Requisição interna nº 352-2020-SMED** (Anexo VIII do edital).

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DO PREÇO**

O preço total para o presente contrato é de R$ ... (...) sendo: Valor total de material R$ ... e Valor total da Mão de obra R$ ..., constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para total execução do presente objeto, conforme pedido de empenho de nº ... e empenho de nº ..., emitidos em .../.../.…

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do contrato somente poderá ser reajustado após o decurso de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da assinatura do instrumento contratual, utilizando-se de índices oficiais e convenções, acordos coletivos, ou dispositivos legais no caso da mão-de-obra.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa desta licitação correrá pelo seguinte crédito:

|  |  |
| --- | --- |
| Órgão | |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação |

|  |  |
| --- | --- |
| Unidade | |
| 0903 | Coordenadoria de Recursos Vinculados |

|  |  |
| --- | --- |
| Função | |
| 12 | Educação |

|  |  |
| --- | --- |
| Sub-função | |
| 365 | Educação Infantil |

|  |  |
| --- | --- |
| Programa | |
| 108 | Escola Melhor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projeto/Atividade | | |
| 1 | 38 | Escola de Educação Infantil - FNDE (SMED |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Despesa | Código fonte de recurso | Nome fonte de recurso |
| 12076 | 1325 | Escola de Educação Infantil - FNDE |

|  |  |
| --- | --- |
| Categoria econômica | |
| 449051990000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

**CLÁUSULA QUARTA**

**DA EXECUÇÃO**

A execução do presente contrato dar-se-á através de Empreitada por Preço Global pela CONTRATADA, observadas todas as orientações descritas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos anexos na **Requisição interna nº 352-2020-SMED** (Anexo VIII do edital).

**CLÁUSULA QUINTA**

**DOS PRAZOS E DA GARANTIA**

O objeto contratado deverá ser executado em até 150 (cento e cinquenta) dias após o recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA. A execução deverá seguir todas as especificações do edital e as cláusulas deste instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA presta a garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, pelo período de \_\_\_ a \_\_\_, na modalidade de \_\_\_\_, conforme apólice nº \_\_\_\_\_\_ que corresponde à importância de R$ \_\_\_ (\_\_\_\_).

PARÁGRAFO SEGUNDO: A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o cumprimento correto e pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O objeto do presente contrato terá garantia de 05 (cinco) anos quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

PARÁGRAFO QUINTO: O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, havendo correção com base na variação de índices gerais de preços, quando aplicável.

PARÁGRAFO SEXTO: O contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEXTA**

**DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

O objeto do presente contrato, estando de acordo com as disposições contidas no edital, nas cláusulas do Contrato e a legislação em vigor, será recebido em até 02 (dois) dias úteis, pelo Município de Ijuí, mediante emissão de laudo técnico pelo servidor designado para exercer a fiscalização de sua execução.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA não poderá protocolar a Nota Fiscal antes do recebimento do objeto por parte do CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

**DO PAGAMENTO**

Após, a execução do objeto contratado ou parcela dele, o pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6º, e Parágrafo 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753, de 15 de setembro de 2015.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA somente poderá apresentar a nota fiscal, com o número de empenho e recurso (quando convênio) devidamente destacados, após a apresentação de laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do CONTRATANTE em conformidades com o memorial descritivo.

PARAGRÁFO SEGUNDO: A CONTRATADA não poderá protocolar a nota fiscal antes do recebimento do objeto por parte da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento será realizado mediante a apresentação do documento de responsabilidade técnica no início da execução do contrato e baixa no término da obra, e CEI da obra, conforme legislação INSS – RFB.

PARÁGRAFO QUARTO: Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela CONTRATADA, obrigatoriamente, para o e-mail xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br.

PARÁGRAFO QUINTO: O pagamento será realizado mediante depósito bancário em favor da CONTRATADA, que deverá indicar à instituição bancária, a agência, a localidade e a conta corrente para que seja realizada a operação correspondente.

PARÁGRAFO SEXTO: O(s) pagamento(s) somente será(ão) liberado(s) após a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal, emitida em nome do Município de Ijuí/RS, dos serviços efetivamente executados contendo o número do empenho correspondente;

b) Laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município de Ijuí/RS;

c) Declaração contendo a relação dos empregados que efetivamente prestaram serviço à contratante, com respectivo nº da CTPS;

d) Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestaram serviço à contratante, através de contracheque ou recibo de pagamento (referente ao mês anterior);

e) GFIP com comprovante de envio (referente ao mês anterior);

f) Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do FGTS (referente ao mês anterior);

g) Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do INSS (referente ao mês anterior);

h) Declaração quando não houver empregados e os serviços forem prestados somente pelo contratado;

i) Comprovação da condição de associado (no caso de cooperativa) mediante apresentação da cópia da ficha de matrícula ou da inscrição no livro matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A documentação mencionada no parágrafo anterior deverá ser conferida e rubricada pelo servidor fiscalizador do respectivo contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: A CONTRATANTE reterá um índice do valor bruto constante na nota fiscal de prestação serviços, conforme o enquadramento da empresa, e recolherá a importância retida até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente ao da emissão, em nome da CONTRATADA, tudo em conformidade com a Instrução Normativa RFB n° 971 de 13 de Novembro de 2009.

PARÁGRAFO NONO: Esta contratação será realizada com recursos oriundos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), com pagamento em parcelas, de acordo com a realização de vistorias da obra.

**CLÁUSULA OITAVA**

**DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

DOS DIREITOS:

1.1 - Do Contratante:

1.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas;

1.2 - Da Contratada:

1.2.1 Receber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

DAS OBRIGAÇÕES:

2.1 - Do Contratante:

2.1.1 Efetuar o pagamento ajustado;

2.1.2 Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

2.2. - Da Contratada:

2.2.1 prestar os serviços na forma ajustada;

2.2.2 cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda;

2.2.3 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

2.2.4 apresentar, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributários, fiscais e comerciais;

2.2.5 cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais e coletivos exigidos pela legislação;

2.2.6 assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da execução do presente contrato;

2.2.7 em caso de dúvida em relação à obra ou ao cumprimento do contrato solicitar por escrito para o órgão requisitante, sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo projeto, ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos serviços;

2.2.8 manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação, como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram;

2.2.9 todo pessoal em serviço deverá estar munido de equipamentos de segurança para o desempenho de suas tarefas, bem como a CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados as garantias e medidas indispensáveis à proteção e higiene do trabalho, de acordo com a legislação trabalhista;

2.2.10 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente, mantendo no local dos serviços a supervisão necessária;

2.2.11 indicar, como responsáveis técnicos pela obra/serviço, o Sr. ..., ..., com registro no ... sob n° ... e, o Sr. ..., ..., com registro no ... sob nº ...;

2.2.12 responder por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais e/ou materiais causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária.

2.2.13 apresentar documento de Responsabilidade Técnica em nome do(s) responsável(is) técnico(s) elencados no item 2.2.11 no início da execução do contrato e baixa no término da obra/serviço;

2.2.14 a empresa manterá um diário de obras, com anotações atualizadas com todas as ocorrências, com descrições dos funcionários atuantes na obra e o andamento dos trabalhos;

2.2.15 a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração na relação de empregados contratados para a obra;

2.2.16 apresentar, para liberação do pagamento nas etapas da obra, relação completa de empregados utilizado na prestação dos serviços, e GFIP correspondente a relação de empregados com o respectivo comprovante de pagamento anexo.

**CLÁUSULA NONA**

**DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO**

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93, com as seqüências do artigo 80 da mesma Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

**DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

**DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Aplicação de sanções administrativas regular-se-á pelas condições previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e na forma definida no contrato, cuja minuta é parte integrante do presente instrumento convocatório, além de outras atinentes à espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA ficará sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa correspondente:

b.1) À 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual ou forma de legislação pertinente;

b.2) À razão de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As penalidades de advertência e multa poderão ser aplicadas cumulativamente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor da multa será descontado do primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela a garantia oferecida e os créditos futuros pela diferença, se houver ou através de procedimento judicial apropriado.

PARÁGRAFO QUARTO: A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

**DA EFICÁCIA**

O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada a respectiva súmula.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

O objeto será recebido e aceito após a sumária inspeção realizada pelos órgãos técnicos do Município de Ijuí/RS, podendo ser rejeitado case desatenda às especificações exigidas no edital;

A variação ou alteração que se fizer necessária no contrato, por alteração na meta física da obra, será feita de acordo com o que dispõe o artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

O Secretário(a) Sr(a). ... matrícula n° será o(a) **GESTOR(A)** do contrato, conforme determina o Decreto Municipal n° 5753/2015, de 15 de Setembro de 2015, em seu Artigo 2, inciso IV.

O servidor(a) ... matrícula n° ... será o(a) **FISCAL TÉCNICO** do contrato, conforme determina a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, em seu Artigo 67.

O servidor(a) ... matrícula n° ... será a(o) **FISCAL ADMINISTRATIVO(A)** do contrato, conforme determina a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, em seu Artigo 67.

Fica eleito o foro da Comarca de Ijuí para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

Assim, por estarem as partes justas e contratadas, firma o presente termo em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ijuí(RS), .../.../......

|  |  |
| --- | --- |
| MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  CNPJ nº 90.738.196/0001-09  Valdir Heck  Prefeito  CPF n° ......  Contratante | Nome do Fornecedor  CNPJ N.º ...  Nome do Representante da Contratada  Sócio Proprietário  CPF nº ...  Contratada |

TESTEMUNHAS

**TOMADA DE PREÇOS Nº** **73/****2020**

**PROCESSO Nº** **1178/****2020**

**ANEXO VIII**

**REQUISIÇÃO INTERNA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisição** |  | **Requisição Interna** |
| 1147-2020 |  | 09-352-2020-SMED |

O arquivo em PDF contendo este anexo encontra-se junto ao arquivo deste edital.

Ambos fazem parte do arquivo compactado baixado no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações – Tomada de Preços”.